**Анализ производственного травматизма в Слуцком районе**

**за январь - июнь 2025 года**

*По имеющейся информации по состоянию на 14 июля 2025 года*

За январь-июнь 2025 года в организациях Слуцкого района зарегистрировано 16 несчастных случаев на производстве (пострадало 16 работающих), из которых:

**2 –**со смертельным исходом (или 12,5 %) (*ОАО «Слуцкая мебельная фабрика» и**ОАО «Витко-Агро»* **–***проводится специальное расследование) из них 1 – в состоянии алкогольного опьянения (ОАО «Витко-Агро»);*

**7 -** с тяжелым исходом (или 43,8 %) *(СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкая Нива» (2 случая),
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Весейский Покров» - расследования завершены и ОАО «Слуцкая Нива»,* *ГЛХУ «Слуцкий Лесхоз» - находятся в стадии расследования);*

**7** - не относящихся к тяжелым производственным травмам(или 43,8 %) *(СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», КУП «Слуцкторг», ОАО «Гольчицкое», РУП «Слуцкие пояса», Учреждение ЛТП № 3, СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,).* Несчастный случай, происшедший в СУ №55 ОАО «Стройтрест
№ 3» признан непроизводственным и в государственную статистику не включается.

*За аналогичный период 2024 года в районе произошло 12 несчастных случаев на производстве, из которых 2 - с тяжелым исходом и 10 - не относящиеся к тяжелым травмам.*

По результатам анализа несчастных случаев на производстве, за январь-июнь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года:

отмечен рост:

общего количества несчастных случаев (с 12 до 16);

несчастных случаев со смертельным исходом (с 0 до 2).

количества несчастных случаев относящихся к тяжелым производственным травмам (с 2 до 7);

несчастных случаев в состоянии алкогольного опьянения (с 0 до 1).

отмечено снижение:

несчастных случаев не относящихся к тяжелым травмам (с 10 до 7);

За январь-июнь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года:

* общее количество случаев травмирования потерпевших, получивших производственные травмы в организациях ***сельского хозяйства,*** остался на уровне 2024 года (9 случаев), при этом удельный вес потерпевших сократился (со 75 % до 56,3 %).

Отмечено увеличение:

количества несчастных случаев со смертельным исходом (с 0 случаев до 1);

количества несчастных случаев, относящихся к тяжелым производственным травмам (с 1 случаев до 5);

количества несчастных случаев в состоянии алкогольного опьянения (с 0 до 1).

Отмечено сокращение количества несчастных случаев, не относящихся
к тяжелым производственным травмам (с 8 случаев до 3).

* общее количество случаев травмирования и удельный вес потерпевших, получивших производственные травмы в ***организациях промышленности*** увеличились с 0 случаев (0 %) до 4 (25 %), из которых,

отмечено увеличение:

количества несчастных случаев со смертельным исходом (с 0 случаев до 1);

количества несчастных случаев с тяжелым исходом (с 0 случаев до 1);

количества несчастных случаев, не относящихся к тяжелым производственным травмам (с 0 случаев до 2).

Несчастных случаев в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано.

* общее количество случаев травмирования и удельный вес потерпевших, получивших производственные травмы в организациях, осуществляющих ***прочие виды деятельности*** сократилось с 2 случаев (16,7 %) до 1 (6,3 %).

отмечено сокращение:

количества несчастных случаев, относящихся к тяжелым производственным травмам (с 1 случая до 0);

Количество несчастных случаев, не относящихся к тяжелым производственным травмам осталось на уровне 2024 года (1 случай).

Несчастных случаев со смертельным исходом и в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано.

* общее количество случаев травмирования и удельный вес потерпевших, получивших производственные травмы в ***организациях оптовой и розничной торговли*** увеличились с 0 случаев (0 %) до 1 (6,3 %).

отмечено увеличение:

количества несчастных случаев, не относящихся к тяжелым производственным травмам (с 0 случаев до 1).

Несчастных случаев со смертельным исходом, с тяжелым исходом и в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано.

* общее количество случаев травмирования и удельный вес потерпевших, получивших производственные травмы в организациях ***осуществляющих лесохозяйственную деятельность*** увеличились с 0 случаев (0 %) до 1 (6,3 %).

отмечено увеличение:

количества несчастных случаев, относящихся к тяжелым производственным травмам (с 0 случаев до 1).

Несчастных случаев со смертельным исходом, не относящихся к тяжелым и в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано.

* общее количество случаев травмирования и удельный вес потерпевших, получивших производственные травмы в ***организациях, осуществляющих деятельность по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой; кондиционирование воздуха*** сократилось с 1 случая (8,3 %) до 0 (0 %).

Наиболее значительному риску травмирования подвержены работники *сельскохозяйственных организаций* - 9 пострадавших (в том числе: 1 – со смертельным исходом и 5 – с тяжелым исходом). В *промышленных организациях* – 4 пострадавших (в том числе: 1 – со смертельным и 1 – с тяжелым исходом).
В организациях осуществляющих *прочие виды деятельности, оптовую и розничную торговлю, лесохозяйственную деятельность* пострадало по 1 работающему соответственно.

Больше всего травм получено работниками в организациях коммунальной формы собственности.

В организациях *коммунальной формы собственности* пострадало 11 работающих (68,8 %), из них: 1 – работник погиб и 5 – получили тяжелые производственные травмы.

В *организациях* *республиканской формы собственности* пострадало 4 работающих (25 %) из них: 2 – получили тяжелые производственные травмы.

В *организациях безведомственной подчиненности* погиб 1 работающий (6,3 %).

Виды происшествий, приведших к травмированию работников на производстве (в 12 случаях из 16):

падение потерпевшего с высоты (3 *случая или 25 %*);

повреждения, нанесенные животными *(3 случая или 25 %);*

прочие (2 *случая или 16,7 %*);

падение потерпевшего во время передвижения *(2 случая или 16,7 %);*

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное (1 *случай или 8,3 %*);

падение, обрушение конструкций зданий и сооружений, обвалы предметов, материалов, грунта (1 *случай или 8,3 %*).

За январь-июнь 2025 года производственные травмы получили 10 мужчин (66,7 %) и 5 женщин (33,3 %). Погибло 2 мужчин в возрасте 40 лет и 57 лет.

Самый молодой работник получил производственную травму в 19 лет,
а самому взрослому работнику 56 лет.

Средний возраст потерпевших – 37,5 лет. Среди травмированных наибольшее количество травм получено в возрастном диапазоне «от 25 до 29 лет» - 3 пострадавших (21,4 %); в возрастных диапазонах: «от 19 до 24 лет», «от 30 до 34 лет», «от 45 до 49 лет» и «от 55 до 60 лет» - по 2 пострадавших (или по 14,3 %). В возрастных диапазонах: «от 35 до 39 лет», «от 40 до 44 лет» и «от 50 до 54 лет» зарегистрировано по 1 пострадавшему соответственно (или 7,1 %).

С работающими по профессии водитель автомобиля и подсобный рабочий и тракторист-машинист сельскохозяйственного производства произошло по 2 несчастных случая. По 1 несчастному случаю произошло с работающими следующих профессий: ветеринарный фельдшер, газорезчик, зоотехник-селекционер, продавец, оператор чесально-вязального оборудования, вальщик леса и должностей: главный зоотехник, заведующий товарной фермой. Погибли 1 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и 1 полевод.

Анализ причин несчастных случаев на производстве, расследование которых завершено (в 12 случаях из 16) показал, что причинами явились:

личная неосторожность потерпевшего (в 5 случаях или 41,7 %)*;*

прочие *(*непредсказуемое поведение животного*)* (в 3 случаях или 25 %)

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест(в 2 случаях или 16,7 %)

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда; допуск к эксплуатации неисправных машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента, транспортных средств; нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда; отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу; необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов за выполнением работ, соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины; нарушение порядка допуска и выполнения работ с повышенной опасностью; привлечение потерпевшего к работе не по профессии рабочего; допуск потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда; допуск потерпевшего к работе без проведения стажировки по вопросам охраны труда и (или) инструктажа по охране труда; необеспечение потерпевшего средствами индивидуальной защиты (по 1 случаю или по 8,3 %)*.*

При этом, анализ причин несчастных случаев (в 12 случаях из 16) показывает, что:

по вине потерпевшего, в том числе его личной неосторожности произошло 6 случаев (50 %) - *(СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», КУП «Слуцкторг», РУП «Слуцкие пояса», Учреждение ЛТП № 3, ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,);*

вина не усматривается в 3 случаях (23,1 %) – (*ОАО «Гольчицкое»,
ОАО «Слуцкая Нива», СХФ ОАО Слуцкий сыродельный комбинат);*

исключительно по вине нанимателя произошло 2 случая (16,7 %) *–
(ОАО «Слуцкая Нива», ОАО «Весейский Покров»);*

смешанная ответственность нанимателя и потерпевшего установлена в 1 случае (8,3 %) – (*СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»)*.

За текущий период 2025 года произошло 4 несчастных случая, которые по результатам расследования, признаны непроизводственными и не включаются
в государственную статистическую отчетность, из которых: 2 - обусловлены исключительно заболеванием потерпевшего, имевшимся у него до смерти
(*СУП «Племхоз «Слуцк», филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»)* и 2 степень тяжести которых не относится к тяжелой 1 обусловлен резким ухудшением состояния здоровья (*ООО «Санта Ритейл») и* 1 произошел не при исполнении им трудовых обязанностей (*СУ № 55 ОАО «Стройтрест № 3»).*

**В целях профилактики и недопущения аналогичных случаев производственного травматизма в организациях Слуцкого района руководителю организации (по направлению деятельности) необходимо:**

1. обеспечить безопасное проведение ветеринарных мероприятий
с животными, путем:

1.1. наличия необходимого количества устройств для фиксации животных (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животных).

1.2. запрета проведения ветеринарных мероприятий без использования соответствующих устройств для фиксации животных (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животного);

2. при выполнении работ, связанных с обслуживанием животных, обеспечить применение работающими необходимого инвентаря для подгона и усмирения животных (ременной кнут, палка-водило, скребки, чистики, электропогонялки и иной инвентарь), а также специальные снаряжение и приспособления (упряжь, привязь, уздечка, недоуздок, лейцы и иное);

3. выполнять работу по навеске балластных грузов на переднее навесное устройство трактора в соответствии с руководством по эксплуатации на трактор;

4. не допускать нахождения работника в опасной зоне действия трактора;

5. обеспечить наличие регулируемой опоры на водораздатчиках;

6. обеспечить наличие эксплуатационных документов организации-изготовителя на эксплуатируемую технику и оборудование;

7. обеспечить ознакомление трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства с руководством по эксплуатации сельскохозяйственной техники;

8. допускать к выполнению кровельных работ только работников, имеющих соответствующую квалификацию по профессии «кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов»;

9. выполнение кровельных работ осуществлять только при наличии организационно-технологической документации (ПОС, ППР и других документов) содержащей технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, пути и средства подъема (спуска) работников к местам производства работ, места и способы крепления предохранительного пояса;

10. обеспечить выдачу и контроль применения средств индивидуальной защиты при выполнении работниками кровельных работ;

11. обеспечить выдачу наряда-допуска при выполнении работ повышенной опасности;

12. заострить внимание работников на:

12.1. необходимость использования ступеней при спуске с автомобиля;

12.2. соблюдение требований безопасности при работе сварочного аппарата и недопущение наблюдения за процессом сварки без применения средств индивидуальной защиты глаз;

В связи с участившимися случаями получения травм на производстве по вине потерпевшего, в том числе его личной неосторожности необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности работников, нарушивших требования безопасности, приведшие к несчастному случаю на производстве.

Главный специалист отдела трудовых

отношений управления по труду,

занятости и социальной защите

Слуцкого райисполкома В.Ю.Коршун